**Bazy danych przestrzennych, ćwiczenia 9. Praca w środowisku FME i PostGIS**

1. Pobierz dane o nazwie 1:250 000 Scale Colour Raster™ Free OS OpenData ze strony <https://osdatahub.os.uk/downloads/open>
2. Wykorzystując FME, dobierz odpowiedni reader i wczytaj pliki.
3. Dokonaj zmiany układu współrzędnych na WGS84 wczytanych map, a następie oblicz dla każdego rastra jego zasięg (Extent).
4. Odczytaj metadane pliku (FilePropertyExtractor).
5. Stwórz nowy atrybut o nazwie ‘NewName’, który będzie składać się z nazwy pliku oraz jego rozmiaru (nazwa\_rozmiar).
6. Zapisz wyniki do geobazy ‘Results’. Wynikowy Feature class nazwij ‘Extents’.
7. Pobierz dane Boundary-Line™ ze strony <https://osdatahub.os.uk/downloads/open/BoundaryLine>
8. Odfiltruj poligony dla południowej Walii.
9. Spośród rastrów z ćwiczenia 2. Wybierz tylko te, które przecinają się z poligonami reprezentującymi obszar południowej Walii.
10. Przytnij znalezione rastry do granic poligonu
11. Wyeksportuj wyniki do lokalnej bazy danych w PostGIS. Nazwij bazę cw9, a tabelę ‘Exports’.
12. Za pomocą odpowiedniego zapytania SQL i funkcji geoprzestrzennej w PostGIS scal wyniki   
    z punktu 3. i wynikowy raster zapisz do osobnej tabeli.